cenrep
version 1
[owner]
0x2000F85A
[defaultmeta]
 16777216
[platsec]
 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
[Main]
0x0 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0x1 int 1 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0x3 int 28 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
0x4 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0x5 int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0x6 int 7 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
0x7 int 7 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
0x8 int 28 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
0x9 int 24 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
0xA int 168 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
0xB int 1 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
0xC int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
0xD int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0xE int 0 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
